

**Loup Sonneville,**

Jean-Rémy Dion,

Nelson Graveau

***Cahier De Recette Liaison BDD***

Table des matières

[Titre (exemple : Informations Avancées) 3](#_Toc131974852)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajouter un Script SQL sur PHPMyAdmin | | | | |
| Prérequis : avoir créé un projet Automation Studio répliquant notre système physique | | | | |
| Numérotation | Action | Attendu | Donnée | Résultat |
| N°1 | Rajouter un fichier config.mpdatabase dans le dossier mappServices | Un fichier s’ajoute |  |  |
| N°2 | Inscrire les informations de sa base de données dans le fichier config |  | Database name : manitou  Utilisateur : BR  MDP : Free\_Country-82  IP : 10.16.7.84  Port : 86 |  |
| N°3 | Rajouter un programme en ladder dans la section logical View du logiciel | Le programme s’ajoute ainsi que trois autres fichiers |  |  |
| N°4 | Ajouter un fichier mpdatabaseCore dans chacun des fichiers du programme | Un tableau va s’afficher dans chacun des fichiers |  |  |
| N°5 | Cliquer sur l’icône « ADR » dans les trois fichiers tour à tour et y inscrire « gDatabaseCore » |  |  |  |
| N°6 | Double-cliquer sure la case à côté d’enable et y inscrire le chiffre 1  Faire de même avec tous les fichiers |  |  |  |
| N°7 | Lancer le transfert de données en cliquant sur l’icône du même nom | Une page va s’affichant, vous proposant d’accomplir ce transfert |  |  |
| N°8 | Cliquer sur l’icône du moniteur | Le mode moniteur va s’activer |  |  |
| N°9 | Glisser le tableau dans la case du moniteur | Les informations du tableau se retrouvent dans la case |  |  |
| N°10 | Modifier la valeur de connect de false à true | La liaison se réalise |  |  |